Betriebsstelle: Dorkafalva | Kürzel: XDOR | Typ: Bf
| Nutzlänge | Nutzlänge (Achsen) | Bemerkung
Hauptgleise
Gleis 1 | 3000.0 mm | 60 |
Nebengleise
Gleis 2 | 2680.0 mm | 52 |
Gleis 3 | 2470.0 mm | 48 |
Gleis 4 | 1320.0 mm | 26 | Csonka/Stumpf/Spur
Gleis 5 | 290.0 mm | 4 | Mozdonyszín/Lokschuppen/Depot
Gleis A | 1220.0 mm | 24 | Csonka/Stumpf/Spur
Anmerkung: Die Berechnung der Nutzlänge in Achsen beruht auf den Annahmen: 10 cm Nutzlänge entsprechen 2 Achsen
| Gleis | Länge | Bemerkungen zum Personenverkehr: Az A vágány csak a mellékvonalra csatlakozik Gleis A schließt sich nur an die Nebenbahn Track A connects only to the side line.
Bahnsteig A | A | 1070.0 mm
Bahnsteig B | 1 | 2200.0 mm
Bahnsteig C | 2, 1 | 2000.0 mm
Bahnsteig D | 2, 3 | 1640.0 mm
Bemerkungen zum Güterverkehr:
| Wagenmenge |  | Stückgutwagenmenge |  | Expressgutwagenmenge
pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche
Empfang | 1.6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
Versand | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
Gesamt | 2.6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
Anmerkung: Die Ergebnisse für die Wagenmenge sind unter Annahme einer 7-Tage Woche und keiner Wiederbeladung leerer Wagen berechnet worden!