stanice: AwAnSt Ladungen | zkratka: LDN
typ: Awanst | měřítko: 1:120 | č. modulu: MaLan373
| užitná délka | užitná délka (náprav) | poznámka
hlavní koleje
kolej Strecke | 1800 mm | 36 | Strecke mit Anschlußweiche
vedlejší koleje
kolej 1 | 700 mm | 14 | Aufstellgleis
kolej 1a | 260 mm | 4 | Abstellgleis
kolej 1b | 200 mm | 4 | Auszieh-, Sicherungsgleis
kolej 2 | 650 mm | 12 | Ladegleis
kolej 2a | 120 mm | 2 | Ausziehgleis
kolej 3 | 550 mm | 10 | Ladegleis
kolej 4 | 300 mm | 6 | Rampe, Freiladegleis
Poznámka: Výpočet užitné délky v nápravách vychází z předpokladu: 10 cm užitné délky odpovídá 2 nápravám.
nakládací místo | kolej | délka | délka (náprav) | Poznámky k nákladní dopravě: Rampe und Freiladegleis nur für Eigenbedarf der Betriebsstelle ausgelegt.
Rampe | 4 | 190 mm | 2
Freiladebereich | 4 | 110 mm | 2
Großkunden | 2, 1, 3 | 550 mm | 10
celkem: | 14 |
odesílatel/příjemce | odeslání/příjem | náklad | řada vozu | nakládací místo | počet vozů
Tagebau | p | Schmierstoffe | Z | Freiladebereich | 3 / týden
p | Ersatzteile, Verbrauchsmaterial | G, R, S | Rampe, Freiladebereich | 2 / týden
p | Heizstoffe | Z, E, T | Freiladebereich | 2 / týden
p | Baumaterial, Maschinen | G, R, S, E | Großkunden, Rampe, Freiladebereich | 2 / týden
o | Schmierstoffe, alt | G, Z | Freiladebereich | 2 / týden
o | Asche | T, U | Freiladebereich | 1 / týden
o | Schrott | R, E | Großkunden, Rampe, Freiladebereich | 2 / týden
o | Schüttgüter | E, F, T | Großkunden | 150 / týden
| Množství nákladních vozů |  | Množství vozů pro přepravu všeobecného nákladu |  | Množství expresních nákladních vozů
za den | za týden | za den | za týden | za den | za týden
příjem | 1.3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
odeslání/příjem | 22.1 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0
celkem | 23.4 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0
Poznámka: Výsledky pro počet vozů jsou vypočteny za předpokladu sedmidenního týdne a bez překládky prázdných vozů!