Station: Anschl. Kraftwerk Ebersdorf | Short: KED
Type: Anst | Scale: 1:120 | Module ID: ClEbe388
| Effective length | Effective length (axles) | Remarks
Main tracks
Track 1 I-Bahn Stammgleis | 1800 mm | 36 |
Side tracks
Track 2 Kohle Entladegleis | 630 mm | 12 | Schwerkraftentladung über Kohlebansen
Track 3 Entladegleis Kohle, Gips | 600 mm | 12 | Schwerkraftentladung Kohle, Silowaggons mit Druck
Track 5 Ladegleis Güterfrachten | 310 mm | 6 | Güterabfertigung für alles zum KED und Kreideverladung
Track 4 Ladegleis Kreideverladung | 560 mm | 10 | Be und Entladung von Silowaggons mittels Druck
Note: Calculation of effective length based on assumptions: 10 cm effective length correspond to 2 axles.
Loading place | Track | Length | Length (axles) | Remarks to cargo traffic: Alle Angabe für Waggonmengen sind Maximalangaben.
Gl.2 Kohlebansen | 2 Kohle Entladegleis | 400 mm | 8
Gl.3 Kohle und Gipsverladung | 3 Entladegleis Kohle, Gips | 500 mm | 10
Gl.4 Kreideverladung | 4 Ladegleis Kreideverladung | 300 mm | 6
Gl.5 Güterfrachten | 5 Ladegleis Güterfrachten | 310 mm | 6
Sum: | 30 |
Distributor/Receiver | Distribution/Receiving | Goods | Car type | Loading place | Car quantity
KED Kraftwerk Ebersdorf | R | Steinkohle | O, F, | Gl.3 Kohle und Gipsverladung, Gl.2 Kohlebansen | 6 / day
R | Braunkohle | O, F | Gl.3 Kohle und Gipsverladung, Gl.2 Kohlebansen | 6 / day
R | Koks | O, F | Gl.3 Kohle und Gipsverladung, Gl.2 Kohlebansen | 1 / day
R | Kreide Rauchgasentschwefelung | Z, U | Gl.4 Kreideverladung | 15 / week
R | Stückgut Ersatzteile | G, K, R, O | Gl.5 Güterfrachten | 2 / day
R | Container Maschinen/Turbinenteile | K, R, O | Gl.5 Güterfrachten | 1 / week
R | Schmierstoffe/Öle/Fette | G, Z | Gl.5 Güterfrachten | 1 / week
D | Asche | U, Z | Gl.3 Kohle und Gipsverladung | 5 / week
D | Gips | U, Z | Gl.3 Kohle und Gipsverladung | 10 / week
D | Schlacke | O, Z | Gl.3 Kohle und Gipsverladung | 3 / week
D | Stückgut Ersatzteile | G, K, R, O | Gl.3 Kohle und Gipsverladung | 1 / day
D | Container Maschine/Turbinenteile | R, R, O | Gl.5 Güterfrachten | 0 / week
D | Metallschrott | O | Gl.5 Güterfrachten | 1 / week
D | Recykling/Schadstoffe in Fässern | G, H | Gl.5 Güterfrachten | 1 / week
| Cargo cars quantity |  | General cargo cars quantity |  | Express goods cars quantity
per day | per week | per day | per week | per day | per week
Receiving | 17.4 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0
Distribution | 3.9 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 21.3 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0
Note: The results for the cargo cars quantity are calculated based on assumptions: 7 days a week and no reloading of empty cars!