Betriebsstelle: Schleusingerneundorf | Kürzel: SND | Typ: Bf
| Nutzlänge | Nutzlänge (Achsen) | Bemerkung
Hauptgleise
Gleis 1 | 140 cm | 28 | Hausbahnsteig, Gütergleis
Nebengleise
Gleis 2 | 120 cm | 24 | Personenzüge, mit Bahnsteig
Gleis 4 | 33 cm | 6 | Stumpfgleis mit Kopf- und Seitenrampe
Gleis 3 | 145 cm | 28 | Personenzüge, mit Bahnsteig
Gleis 5 | 53 cm | 10 | Stumpfgleis mit Seitenrampe
Anmerkung: Die Berechnung der Nutzlänge in Achsen beruht auf den Annahmen: 10 cm Nutzlänge entsprechen 2 Achsen
| Gleis | Länge | Bemerkungen zum Personenverkehr:
Bahnsteig Gleis 2 | 2 | 100 cm
Bahnsteig Gleis 3 | 3 | 125 cm
Bemerkungen zum Güterverkehr:
| Wagenmenge |  | Stückgutwagenmenge |  | Expressgutwagenmenge
pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche | pro Tag | pro Woche
Empfang | 8 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0
Versand | 8 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0
Gesamt | 16 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0
Anmerkung: Die Ergebnisse für die Wagenmenge sind unter Annahme einer 7-Tage Woche und keiner Wiederbeladung leerer Wagen berechnet worden!